(module "Connecteur Lego" (layer F.Cu) (tedit 62470FF8)
  (fp_text reference REF** (at -6.07 -8.49) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Connecteur Lego" (at -6.07 -9.76) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.93 -5.95) (end -6.07 -5.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.93 9.05) (end 5.93 -5.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.07 9.05) (end 5.93 9.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.07 -5.95) (end -6.07 9.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.48 2.35) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 -0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 1.46 4.89) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0.44 2.35) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 -0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -0.58 4.89) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.6 2.35) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 -0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.62 4.89) (size 1.3 3) (drill 0.8 (offset 0 0.4)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.07 0.05) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.93 0.05) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
