(module "Connecteur Lego" (layer F.Cu) (tedit 61B36C95)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Connecteur Lego" (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 12 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 15) (end 12 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 15) (end 12 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole circle (at 8.5 10) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.5 8) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.5 10) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.5 8) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.5 10) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.5 8) (size 1 1) (drill 0.8) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 6) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12 6) (size 2.4 2.4) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
